CPU Runtime

OneMove Mode

All the calculation is done on Omega

Using empty board state

|  |  |
| --- | --- |
| DEPTH | TIME(seconds) |
| 5 | 0.677326202393 |
| 7 | 8.40005707741 |
| 9 | 113.605746984 |
| 10 | 203.560487032 |
| 11 | 1173.30619597 |